Технические характеристики Hyundai HSD SL765

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Значение
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, КГ	16 800
ОБЪЕМ КОВША С ШАПКОЙ, М³	3,2
УСИЛИЕ ОТРЫВА, КГ	19 840
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ	Гидростатическое
ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА
ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ), СЕК	5,2
РАЗГРУЗКА (С ГРУЗОМ), СЕК	1
ОПУСКАНИЕ (ПУСТ.), СЕК	3,7
ДВИГАТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Weichai Power
МОДЕЛЬ	WD10G220E23
НОРМА EC ПО ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	Tier 2
ТИП	Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый
МОЩНОСТЬ (ПО СТАНДАРТУ SAE. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ), Л.С. (КВТ) ПРИ ОБ/МИН	220 (162) при 2200
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, КГС.М ПРИ ОБ/МИН	86 при 1400
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	280
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч	40
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ, ГРАДУС	30°
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, (В, А.Ч.)	2×12 В×120
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, КГС/СМ²	190
[bookmark: _GoBack]ВМЕСТИМОСТЬ ГИДРОБАКА, Л	150
